МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО СБОРКЕ РАБОЧЕГО МЕСТА #!# 0#.#Пояснительная записка к методическому пособию#;# 0.1#.#Данное методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей, обучающихся по работам реверсивного инжиниринга.#;# 0.2#.#Цели и задачи пособия: данное пособие призвано обучить студентов и преподавателей собирать рабочее место.#;# 0.3#.#В рамках работы ставятся следующие задачи: научить собирать и подключать оборудование; ознакомить с содержимым кейса и футляра; сформировать алгоритм сборки рабочего места.#;# 0.4#.#Студент или преподаватель, изучивший данное пособие, должен знать, как подключается и настраивается оборудование.#;# 0.5#.#Студенты и преподаватели также должны соблюдать технику безопасности работы с оборудованием.#;# 0.6#.#Структура методического пособия представлена пояснительной запиской и четырьмя главами. В первой главе представлена техника безопасности работы с оборудованием. Вторая глава представляет собой информацию об содержимом кейса и футляра. Третья глава поэтапно представляет процесс сборки сканера. Четвёртая глава представляет подключение сканера к компьютеру.#;# 0.7#.#Техника безопасности#;# 0.7.1#.# Не трогать оголившуюся изоляцию проводов голыми руками.#;# 0.7.1#.##;# 0.7.2#.#Не вставлять вилку в выгоревшую клемму розетки.#;# 0.7.2#.##;# 0.7.3#.#Не пользоваться повреждённой вилкой шнура.#;# 0.7.3#.##;# 0.7.4#.#Не дотрагивайтесь до проводов и электроприборам мокрыми руками.#;# 0.7.4#.##;# 0.7.5#.#Не тянуть вилку за провод от розетки.#;# 0.7.5#.##;# 0.7.6#.#Следить что бы кабель (шнур) был защищён от случайного повреждения.#;# 0.7.5#.##;# 0.8#.# Разработал студент группы ПО-01 Травкин Дмитрий Михайлович#;# 1#.#Инвентарь на рабочем месте#;# 1.1#.#Кейс и его содержимое#;# 1.1#.# #;# 1.2#.#Поворотный столик#;# 1.2#.##;# 1.3#.#Калибровочные поля#;# 1.3#.##;# 1.4#.#Подставка под калибровочное поле (магнитная, обычная)#;# 1.4#.# #;# 1.5#.#Камера #;# 1.5#.##;# 1.6#.#Ручка #;# 1.6#.##;# 1.7#.#Проектор#;# 1.7#.##;# 1.8#.#Лупа#;# 1.8#.##;# 1.9#.#USB – hub#;# 1.9#.##;# 1.10#.#Футляр и его содержимое#;# 1.10#.##;# 1.11#.#Штатив#;# 1.11#.##;# 1.12#.#Шестигранник#;# 1.12#.##;# 1.13#.#Инструкция#;# 2#.#Процесс сборки#;# 2.1#.#Для начала работы из футляра необходимо достать штатив#;# 2.1#.##;# 2.2#.#Далее необходимо используя заклёпки на ножках штатива, выбрать оптимальную высоту для работы#;# 2.2#.# #;# 2.3#.#После того как выбрали оптимальную высоту, необходимо установим проектор на штатив#;# 2.3#.##;# 2.4#.#Его мы ставим в специальное место в верхней части штатива#;# 2.4#.##;# 2.4#.#Для этого необходимо выполнить поэтапна следующие пункты:#;# 2.4#.# 1. Нажмем на ручку штатива#;# 2.4#.##;# 2.4#.# 2. Нажать на выпуклую кнопку рядом с ручкой штативам#;# 2.4#.##;# 2.4#.# 3. установите туда проектор, как показано на рисунке#;# 2.4#.##;# 2.5#.#После установки проектора, прикручиваем ручку как показано на рисунке, используя шестигранник#;# 2.5#.# #;# 2.6#.#Далее устанавливаем камеру#;# 2.6#.##;# 2.6#.#Её необходимо установить в пазы как показаны на рисунке#;# 2.6#.# #;# 3#.#Подключение#;# 3.1#.#Подключим поворотный столик#;# 3.1#.##;# 3.1#.#Подключите штекеры в определённые разъёмы#;# 3.1#.# #;# 3.1#.##;# 3.2#.#Вилку необходимо подключить в разетку#;# 3.2#.##;# 3.3#.#Провода показанные на рисунке подключаем в системный блок#;# 3.3#.# #;# 3.4#.#Далее подключим провода к камере и проектору#;# 3.4#.# #;# 3.4#.# #;#