МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ
ПО СКАНИРОВАНИЮ ДЕТАЛИ #!# 0#.#Пояснительная записка к методическому пособию#;# 0.1#.#Данное методическое пособие предназначено для студентов и преподавателей, обучающихся по работам реверсивного инжиниринга.#;# 0.2#.#Цели и задачи пособия: данное пособие призвано обучить студентов и преподавателей сканированию детали.#;# 0.3#.#В рамках работы ставятся следующие задачи: дать основные знания о программе «VTScanner»; сформировать алгоритм работы по сканированию детали.#;# 0.4#.#Студент или преподаватель, изучивший методическое пособие, должен уметь пользоваться программой «VTScanner», уметь сканировать деталь.#;# 0.5#.#Структура методического пособия представлена пояснительной запиской и тремя главами. В первой главе изложена информация описывающая поэтапные действия перед началом работы, а именно покрытие детали специальной краской. Вторая глава представляет собой информацию по запуску программы «VTScanner». В третьей главе представлен поэтапный порядок работы, по сканированию детали.#;# 0.6#.#Разработал студент группы ПО-01 Травкин Дмитрий Михайлович#;# 1#.#Перед началом работы#;# 1.1#.#Если ваша деталь металлическая или же имеет отблеск, перед сканированием, её необходимо будет покрыть специальной матовой основой (матировать). Делают это потому, что сканер не захватыввет блестящие места детали, и на месте отблеска будет дыра#;# 1.2#.#Деталь до матирования#;# 1.2#.##;# 1.3#.#Матовая основа#;# 1.3#.##;# 1.4#.#Деталь после матирования#;# 1.4#.##;# 2#.#Запуск программы#;# 2.1#.#После можно запустить на компьютере программу "VTScanner"#;# 2.1#.##;# 2.2#.#Так выглядит интерфейс программы#;# 2.2#.##;# 2.3#.#В программе есть три режима просмотра (только 3D-объект, только камера, смешанный вариант)#;# 2.3#.##;# 3#.#Сканирование детали#;# 3.1#.#Перед началом сканирования необходимо создать проект, в котором будут храниться все наши сканы и модели. Для этого необходимо нажать "Проект-создать..." или набрать сочитание горячих клавиш (Ctrl + N)#;# 3.1#.##;# 3.2#.#Проект можно назвать как угодно, файл сохраняется с расширением (*.scanproj)#;# 3.2#.##;# 3.3#.#Далее программа выдаёт сообщение о том, что для сканирования необходимо создать модель. Соглашаетесь, нажимая "ОК"#;# 3.3#.##;# 3.4#.#В левой части экрана вы видите дерево проекта и один элемент (с названием нашего проекта) Щелкаете правой кнопкой мыши по области и выбираете создать модель#;# 3.4#.##;# 3.5#.#В появившемся окне выбирайте "Без меток (или на поворотном столе)", поскольку никаких меток на детали мы не используем, а поворотный стол учавствует в сканировании. Нажимаете "Создать"#;# 3.5#.##;# 3.6#.#Теперь поместите деталь на центр Поворотного стола (Деталь должно быть видно на нижней панели как на рисунке)#;# 3.6#.##;# 3.7#.#Далее выставляем ползунок "Контрастной экспозиции" до тех пор, пока на детали не будет ни красных засветов (На окружении засветы допускаются)#;# 3.7#.##;# 3.8#.#Главное, чтобы НЕ БЫЛО засветов как на рисунке ниже#;# 3.8#.##;# 3.9#.#В правой панели Нажимаем "Использовать поворотный стол" и выставляем кол-во оборотов изменяя параметр "Положения основной оси"#;# 3.9#.##;# 3.10#.#Нажимаем на зеленую стрелочку и ждём завершения процесса сканирования. #;# 3.10#.##;# 3.11#.#В интерфейсе программы виден прогресс сканирования и уже видны первые сканы детали#;# 3.11#.##;# 3.12#.#После завершения сканирования виден примерно такой результат#;# 3.12#.##;# 3.13#.#В панели слева видны все наши сканы, при клике на один из них, он выделяется и выделяется "кусочек" этого скана на 3D-модели, с которым можно проводить манипуляции#;# 3.13#.##;# 3.14#.#Если вам необходимо выбрать и передвигать всю деталь, необходимо пролистать панель слева повыше, найти "Group" (Группа) и щелкнуть на нее. Выделяться все сканы, и все "Кусочки" объекта#;# 3.14#.##;# 3.15#.#С помощью данных инструментов интерфейса можно передвигать выделенные сканы (или всю деталь) как вам необходимо#;# 3.15#.##;# 3.16#.#Рядом с деталью вы можете найти много лишнего "Мусора", который необходимо убрать перед дальнейшей работой Используя панель с данными инструментами#;# 3.16#.##;# 3.17#.#Так наша деталь выглядит куда лучше Осталось слить модель В панельке справа, где мы выбирали "Использовать поворотный стол" необходимо нажать на кнопку "Слить модель". И ждём слияния#;# 3.17#.##;# 3.18#.#Теперь наша модель слита#;# 3.18#.##;# 3.19#.#В дереве проекта (Слева) она отображается отдельным файлом (Самым верхним, по умолчанию называемым Fused) Нажимаем по нему правой кнопкой мыши Выбираем "Экспортировать выбранные"#;# 3.19#.##;# 3.20#.#Называем нашу модель Файл сохраняется в формате трёхмерный объект (*.STL)#;# 3.20#.##;# 3.21#.#Теперь можно открыть эту модель даже в программе Paint-3D#;# 3.21#.##;#